**Уважаемый клиент!**

Производственная компания «ОКНА СТОЛИЦЫ» запускает в продажу ассортимент по фиксированным ценам для полного оснащения монтажными материалами наших дилеров и корпоративных клиентов при выполнении монтажных работ на объекте.

Монтажный комплект включает в себя:

|  |
| --- |
| **Наименование** |
| **Анкер 112 мм** |
| **Анкер 132 мм** |
| **Анкер 152 мм** |
| **Анкер 182 мм** |
| **Анкерная пластина KBE (150 мм)** |
| **Анкерная пластина REHAU (165 мм)** |
| **Герметик СТИЗ-А внешний (310 мл)** |
| **Кронштейн крепления подоконника 250х200** белый |
| **Лента гидроизоляционная Липлен мфтс 100 мм внутреняя (24 п.м)** |
| **Лента пароизоляционная Липлен Сд 100 мм наружняя (20 п.м)** |
| **Мешок для мусора** |
| **Очиститель для затвердевшей пены DeLux (650 мл.)** |
| **Очиститель для не затвердевшей пены DeLux (650 мл.)** |
| **ПСУЛ 15/30 (ролик 5 п.м.)** |
| **ПСУЛ 15/40 (ролик 5 п.м.)** |
| **Пена KOLT 65 л летняя** |
| **Пена Rehau** |
| **Силикон белый Boxer (280 мл)** |

Герметик СТИЗ-А внешний (310 мл).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Однокомпонентный акрилатный паропроницаемый герметик для устройства наружного слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.  Возможность работы при отрицательной температуре. Хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу. Устойчив к УФ излучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям. Удобство при нанесении. |

Герметик акриловый Boxer (280 мл).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Универсальный акриловый герметик на водной основе для заполнения трещин и малоподвижных швов. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, дереву, кафельной плитке, окрашенным и лакированным поверхностям. Без запаха. Можно применять на влажные пористые поверхности. Не вызывает коррозии. Можно шлифовать, покрывать лаком и краской. |

Лента ПСУЛ.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Липлент ПСУЛ – предварительно сжатая, саморасширяющаяся уплотнительная самоклеящаяся эластичная лента на основе вспененного полиуретана, пропитанная водоотталкивающей акриловой дисперсией. Сохраняет эластичность в широком диапазоне температур (от -40 оС до +80 оС). Характеризуется высокой устойчивостью к воздействию внешних природных факторов, УФ-излучению, деформациям и старению. Защищает монтажный шов от атмосферных воздействий, обеспечивает испарение влаги из шва наружу. Пригодна для уплотнения стыков с неровными поверхностями, совместима со всеми материалами и профилями. |

Лента гидроизоляционная Липлен Сд.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Водоизоляционная, паропроницаемая самоклеящаяся лента мембранного типа. С одной или с обеих сторон ленты имеется открытый бутилкаучуковый или клеевой слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Лента применяется при монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных конструкций. Применение ленты Липлент-Сд обеспечивает удаление парообразной влаги из центрального слоя монтажного шва. |

Лента гидроизоляционная Липлен мфтс.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Гидро-, пароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента на основе алюминиевой фольги или металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом, способна отражать тепловое излучение. С одной или с обеих сторон имеет бутилкаучуковый или клеевой слой. Область применения – монтаж светопрозрачных конструкций, оконных и дверных блоков, в том числе при отделке откосов штукатурным раствором или сухим способом (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.). |

Летняя профессиональная пена Kolt 65.

Летняя профессиональная пена Rehau 65.