Профессиональная **летняя монтажная пена REHAU R65**



Компания REHAU уделяет большое внимание повышению качества окон и дверей, постоянно совершенствуя рецептуру и конструктив профиля. При этом одной из главных составляющих надежности и долгого срока службы конструкций является качественный монтаж, выполненный с использованием современных технологий и материалов.

Монтажная пена REHAU выгодно отличается от представленных на рынке аналогов:

https://www.rehau.com/blob/1785076/34a9448ad9729102f8c0ae0366da067e/zima-pena-winter-foam-usp---525647-data.jpg

Возможность быстрой установки монтажных элементов без риска их деформации расширяющейся пеной.

https://www.rehau.com/blob/1785080/c4fb106a134730641d797bbe76c6a9a4/zima-pena-winter-foam-usp---525650-data.jpg

Выход до 65 литров после расширения \*

*\* При температуре окружающей среды и баллона +23С, влажности не менее 50%*



Широкий спектр применения.

https://www.rehau.com/blob/1785070/4c26ddac21ea50229306b5ba1daa995f/zima-pena-winter-foam-usp---525646-data.jpg

За счет равномерной структуры пор по всему сечению снижает риск продувания и промерзания монтажных швов; обеспечивает дополнительную защиту от уличного шума.

https://www.rehau.com/blob/1785082/a705a528bda59e257f7ca68cf9a237e4/zima-pena-winter-foam-usp---525648-data.jpg

Оптимальные технические характеристики и их стабильность.

Профессиональная монтажная пена имеет широкий спектр применения:

|  |  |
| --- | --- |
| **МОНТАЖ ОКНА**  МОНТАЖ ОКНА Рехау  Благодаря равномерной структуре легко избежать продуваний и промерзаний по монтажным швам. | **МОНТАЖ ОТЛИВОВ**  МОНТАЖ ОТЛИВОВ Рехау  Использование монтажной пены при монтаже отливов способствует дополнительному утеплению наиболее холодной – нижней части окна. |
| **МОНТАЖ ДВЕРЕЙ**  МОНТАЖ ДВЕРЕЙ от Рехау  Монтажная пена незаменима при монтаже дверей. Она идеально заполнит проем между дверной коробкой и проемом в стене. | **ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ**  **ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ от Рехау**  Заполняет пустоты вокруг водопроводных труб, на изгибах и стыках труб отопления. |
| **ШВЫ МЕЖДУ ПОТОЛКОМ И СТЕНОЙ**  **ШВЫ МЕЖДУ ПОТОЛКОМ И СТЕНОЙ**  Монтажная пена превосходно заполняет стыки между бетонными блоками и обеспечит хорошую звукоизоляцию. | **МОНТАЖ ГКЛ**  **МОНТАЖ ГКЛ**  При помощи монтажной пены возможен монтаж полистирольных плит, минеральных матов и ГКЛ. |
| **МОНТАЖ КРЫШИ**  **МОНТАЖ КРЫШИ**  Монтажную пену можно использовать для теплоизоляции кровли и различных перекрытий. |  |

Профессиональная монтажная пена REHAU является лучшим решением как для профессиональных монтажников, так и для партнеров компании и конечных потребителей. Вы можете быть уверены, что за счет правильно выполненного монтажа новые окна исправно прослужат не один десяток лет!

|  |
| --- |
|  |